**中铁高铁电气装备股份有限公司**

**2021年度叉车货车维修及配件公开竞争性谈判采购公告**

（谈判编号:GTDQ-TP-2021-068）

## 1．谈判条件

中铁高铁电气装备股份有限公司作为本次物资的谈判单位，谈判项目资金来自采购单位自有资金，现对2021年度叉车货车维修及配件进行公开竞争性谈判采购。

## 2．项目概况与谈判内容

**2.1项目概况：**

本单位地址为陕西省宝鸡市高新大道196号，采购单位注册资本贰亿捌仟贰佰壹拾捌万玖仟玖佰壹拾叁元，经营范围为铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备等设计、制造、销售和服务，现因生产需要，对2021年度叉车货车维修及配件进行谈判采购。

采购概括：2021年叉车货车维修及配件采购，涉及货车及叉车11辆：杭叉CPCD35内燃平衡重式叉车7辆、杭叉CPCD50内燃平衡重式叉车1辆、合力CPCD35内燃平衡重式叉车1辆、福田1.8T轻型栏板货车1辆、福田10T重型栏板货车1辆；车辆维修包括以上车型的汽车总成修理、保养、小修、专项维修等。

**2.2谈判内容：**

具体物资名称、规格型号、数量、包件划分等情况详见附件1《中铁高铁电气装备股份有限公司2021年度叉车货车维修及配件采购谈判需求一览表》。

## 3．投标人资格要求

3.1本次谈判对投标人资格的基本要求：

本次招标对投标人资格的基本要求：

1）具有企业法人资格和独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内依法注册持有效的营业执照、能开具车辆维修服务相应的增值税专用发票。。

2）遵守国家法律法规和中铁电气化局集团、中铁电气工业公司和中铁高铁电气装备股份有限公司有关规定，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具备必要的生产能力、经营场所和专业技术能力等履行合同的能力和履行合同的良好记录；

4）提供的维修服务和配件符合国家、行业或企业的技术、安全和环境保护的标准；

5）具有良好的质量保证和售后服务能力；

6）具有法律法规规定的其它条件。

7）本次招标不接受联合体投标。

**4．谈判文件的获取**

4.1本次谈判文件采用电子版方式及线下发售。

潜在投标人在线下购买谈判文件时间、地点：请凭本招标公告于北京时间 2021 年 3月24日-2021年3月26日（上午9：00时至12:00时、下午13:30至16:00时）前到中铁高铁电气装备股份有限公司（陕西省宝鸡市高新大道196号）购买谈判文件。

谈判文件每套售价（见附表），谈判文件售后不退，不接受现金和个人汇款。

4.2凡有意参加的潜在投标人，请于北京时间 2021年 3月26 日 16 时前将填写完整的《谈判申请表》（见公告附件2）签字并加盖公章后的扫描版、汇款凭证扫描版发送至邮箱zb@bjqcc.com。

发售谈判文件的时间：2021年3月24日 至 2021 年3月 26日。

投标人根据所购买包件售价，将标书费用足额汇至招标人指定账户。招标人收到汇款信息并核实后，谈判文件以电子邮件的方式发送至投标人邮箱并下载。

标书费采用汇款形式支付（必须由投标单位公司账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：

开户名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

帐  号：6100 1628 7080 5000 0037

开户银行：建行宝鸡金台区支行

**投标人须在汇款凭证上注明招标编号及包件号。(标书费公司可开具收据，不提供发票)**

**5．谈判文件的递交**

5.1投标文件递交时间：2021年 4月1日 9 时 00分至 9 时 30分，

递交投标文件截止时间：（投标截止时间，下同）2021年 4月1日 9 时 30分。

递交地点：中铁高铁电气装备股份有限公司 210会议室

5.2本次谈判采用公开竞争性谈判的方式进行，投标人需按招标文件要求于开标前现场递交纸制版投标文件。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

**6．发布公告的媒介**

本次谈判公告在中铁高铁电气装备股份有限公司网站/www.bjqcc.com/cn/发布。

**7．联系方式**

招 标 人：中铁高铁电气装备股份有限公司

地 址：陕西省宝鸡市高新大道196号

联 系 人：宋军

电 话：0917-2829172

电子邮箱：zb@bjqcc.com

## 附件1

中铁高铁电气装备股份有限公司2021年度叉车货车维修及配件采购谈判需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件号** | **序号** | **类型** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **标准** | **服务时间** | **投标人专项资格要求** | **标书费（元）** | **备注** |
| 01 |  | 保养 | 机滤 | CPCD35叉车 | 个 | 40 | 保养维修后的车辆应能满足安全、可靠、舒适使用条件。同时，提供的服务和配件还应符合相应国标，国标包含但不限于GB/T 18344汽车维护、检测、诊断技术规范和GB/T 3798汽车大修竣工出厂技术条件以及GB/T 15746汽车修理质量检查评定方法。 | 以甲方实际需求为准 | 1.资格条件要求：投标人营业执照范围应包括大中型客车货车整车修理、总成修理、整车维护、维修救援、专项修理。2.质量保证能力要求：维修服务和配件符合国家、行业现行标准。3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；4.有履行合同所必需的设备和专业技术能力；5.具有汽车维修企业二类及以上资质；6.提供2019-2020年类似业绩证明（合同和发票复印件）。 | 200 |  |
|  | 柴滤 | CPCD35叉车 | 个 | 40 |  |
|  | 空滤 | CPCD35叉车 | 个 | 40 |  |
|  | 发动机机油8L | CPCD35叉车 | 桶 | 80 |  |
|  | 沉淀杯 | CPCD35叉车 | 个 | 40 |  |
|  | 保养发动机换机油 | CPCD35叉车 | 次 | 40 |  |
|  | 变速箱外滤油器 | CPCD35叉车 | 个 | 10 |  |
|  | 变速箱内滤油器 | CPCD35叉车 | 个 | 10 |  |
|  | 变速箱液力传动油18L | CPCD35叉车 | 桶 | 10 |  |
|  | 保养变速箱换润滑油 | CPCD35叉车 | 次 | 10 |  |
|  | 齿轮油12L | CPCD35叉车 | 桶 | 30 |  |
|  | 更换齿轮油 | CPCD35叉车 | 次 | 10 |  |
|  | 保养 | 管路滤油器 | CPCD35叉车 | 个 | 10 |  |
|  | 油箱滤油器 | CPCD35叉车 | 个 | 10 |  |
|  | 46号液压油54L | CPCD35叉车 | 桶 | 30 |  |
|  | 保养液压系统 | CPCD35叉车 | 次 | 10 |  |
|  | 四轮及刹车保养 | CPCD35叉车 | 次 | 18 |  |
|  | 配件 | 刹车分泵 | CPCD35叉车 | 个 | 5 |  |
|  | 刹车总泵 | CPCD35叉车 | 个 | 3 |  |
|  | 水泵皮带 | CPCD35叉车 | 个 | 6 |  |
|  | 刹车油管 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 发电机 | CPCD35叉车 | 台 | 2 |  |
|  | 发电机调节器 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 转向节销 | CPCD35叉车 | 个 | 4 |  |
|  | 刹车片 | CPCD35叉车 | 个 | 5 |  |
|  | 大灯 | CPCD35叉车 | 个 | 9 |  |
|  | 排气门 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 进气门 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 气缸盖 | CPCD35叉车 | 个 | 1 |  |
|  | 配件 | 气门导管 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 排气管衬垫 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 节温器盖 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 节温器 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 水温感应塞 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 排气门座 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 进气门座 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 气门导管油封 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 组合密封垫 | CPCD35叉车 | 个 | 6 |  |
|  | 空气加热器 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 气门导管油封 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 组合密封垫 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 活塞环 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 活塞 | CPCD35叉车 | 个 | 4 |  |
|  | 活塞销 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 连杆衬套 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 连杆轴瓦 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 输油泵 | CPCD35叉车 | 个 | 3 |  |
|  | 配件 | 空气滤清器 | CPCD35叉车 | 个 | 6 |  |
|  | 后油封座 | CPCD35叉车 | 个 | 10 |  |
|  | 止推片 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 主轴瓦 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 机体 | CPCD35叉车 | 台 | 1 |  |
|  | 主轴承螺栓 | CPCD35叉车 | 套 | 6 |  |
|  | 气缸套 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 气缸套水封圈 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 凸轮轴套 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 曲轴 | CPCD35叉车 | 套 | 3 |  |
|  | 凸轮轴 | CPCD35叉车 | 个 | 4 |  |
|  | 上下水管 | CPCD35叉车 | 个 | 5 |  |
|  | 气门摇臂 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 气门摇臂衬套 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 气门推杆 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 气门挺柱 | CPCD35叉车 | 个 | 2 |  |
|  | 后尾灯 | CPCD35叉车 | 套 | 9 |  |
|  | 轴承油 | CPCD35叉车 | 桶 | 20 |  |
|  | 配件 | 变矩器总成 | CPCD35叉车 | 套 | 1 |  |
|  | 液力离合器 | CPCD35叉车 | 套 | 1 |  |
|  | 液压转向器 | CPCD35叉车 | 套 | 4 |  |
|  | 转向桥体 | CPCD35叉车 | 套 | 1 |  |
|  | 轮毂 | CPCD35叉车 | 个 | 3 |  |
|  | 制动鼓 | CPCD35叉车 | 个 | 4 |  |
|  | 组合仪表 | CPCD35叉车 | 台 | 3 |  |
|  | 前轮胎 | CPCD35叉车 | 个 | 4 |  |
|  | 后轮胎 | CPCD35叉车 | 个 | 4 |  |
|  | 转向灯开关 | CPCD35叉车 | 个 | 8 |  |
|  | 倒车蜂鸣器 | CPCD35叉车 | 个 | 8 |  |
|  | 防冻液 | CPCD35叉车 | 桶 | 10 |  |
|  | 刹车油 | CPCD35叉车 | 桶 | 10 |  |
|  | 喷油嘴 | CPCD35叉车 | 个 | 9 |  |
|  | 保养 | 油滤 | 福田货车 | 个 | 4 |  |
|  | 机滤 | 福田货车 | 个 | 4 |  |
|  | 车用尿素10KG | 福田货车 | 个 | 30 |  |
|  | 空滤 | 福田货车 | 个 | 4 |  |
|  | 机油4L | 福田货车 | 桶 | 12 |  |
|  | 沉淀杯 | 福田货车 | 个 | 4 |  |
|  | 防冻液 | 福田货车 | 桶 | 4 |  |
|  | 刹车油 | 福田货车 | 桶 | 4 |  |
|  | 齿轮油4L | 福田货车 | 桶 | 24 |  |

说明：1、上表内数量为预估数量，中标后根据实际发生数量结算。

2、各投标单位须按照以上清单序号、内容名称、规格、数量分别报价。

## 附件2

**谈判申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请单位** |  |
| **谈判项目名称** |  |
| **联系人** |  | **谈判编号** |  |
| **联系电话** |  | **投标内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮 箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号）****单位开票信息：****名 称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****发票邮寄地址：****申请单位（章）****年 月 日** |