**中铁高铁电气装备股份有限公司**

**科技产业园及高新工业园变配电运维托管服务公开竞争性谈判采购公告**

（谈判编号:GTDQ-TP-2021-162）

## 1．谈判条件

中铁高铁电气装备股份有限公司作为本次物资的谈判单位，谈判项目资金来自采购单位自有资金，现对科技产业园及高新工业园变配电运维托管服务进行公开竞争性谈判采购。

## 2．项目概况与谈判内容

**2.1项目概况：**

本单位地址为陕西省宝鸡市高新大道196号，采购单位注册资本贰亿捌仟贰佰壹拾捌万玖仟玖佰壹拾叁元，经营范围为铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备等设计、制造、销售和服务，现因生产需要，对科技产业园及高新工业园变配电运维托管服务进行谈判采购。

**2.2谈判内容：**

具体服务名称、规格、数量、包件划分等情况详见附件1《中铁高铁电气装备股份有限公司科技产业园及高新工业园变配电运维托管服务采购谈判需求一览表》。

## 3．投标人资格要求

3.1本次谈判对投标人资格的基本要求：

本次招标对投标人资格的基本要求：

1）在中华人民共和国境内依法工商注册、持有效的营业执照、能开具所提供变配电运维托管服务相应的增值税专用发票。

2）遵守国家法律法规和中铁电气化局集团、中铁电气工业公司和中铁高铁电气装备股份有限公司有关规定。

3）具备必要的变配电运维托管服务履行合同的能力和履行合同的良好记录。

4）提供的变配电运维托管服务符合国家、行业或企业的技术、安全和环境保护的标准；

5）具有良好的服务质量保证和售后服务能力；

6）具有法律法规规定的其它条件。

7）本次招标不接受联合体投标。

**4．谈判文件的获取**

4.1本次谈判文件采用电子版方式及线下发售。

潜在投标人在线下购买谈判文件时间、地点：请凭本招标公告于北京时间 2021 年 8月4日-2021年8月6日（上午9：00时至12:00时、下午13:30至16:00时）前到中铁高铁电气装备股份有限公司（陕西省宝鸡市高新大道196号）购买谈判文件。

谈判文件每套售价（见附表），谈判文件售后不退，不接受现金和个人汇款。

4.2凡有意参加的潜在投标人，请于北京时间 2021年 8月6日 16 时前将填写完整的《谈判申请表》（见公告附件2）签字并加盖公章后的扫描版、汇款凭证扫描版发送至邮箱zb@bjqcc.com。

发售谈判文件的时间：2021年8月4日 至 2021 年8月 6日。

投标人根据所购买包件售价，将标书费用足额汇至招标人指定账户。招标人收到汇款信息并核实后，谈判文件以电子邮件的方式发送至投标人邮箱并下载。

标书费采用汇款形式支付（必须由投标单位公司账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：

开户名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

帐  号：6100 1628 7080 5000 0037

开户银行：建行宝鸡金台区支行

**投标人须在汇款凭证上注明谈判编号及包件号。(标书费公司可开具收据，不提供发票)**

**5．谈判文件的递交**

5.1投标文件递交时间：2021年 8月12日 9 时 00分至 9 时 30分，

递交投标文件截止时间：（投标截止时间，下同）2021年 8月12日 9 时 30分。

递交地点：中铁高铁电气装备股份有限公司 514室

5.2本次谈判采用公开竞争性谈判的方式进行，投标人需按谈判文件要求于开标前现场递交纸制版投标文件。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

**6．发布公告的媒介**

本次谈判公告在中铁高铁电气装备股份有限公司网站/www.bjqcc.com/cn/发布。

**7．联系方式**

招 标 人：中铁高铁电气装备股份有限公司

地 址：陕西省宝鸡市高新大道196号

联 系 人：宋军

电 话：0917-2829172

电子邮箱：zb@bjqcc.com

## 附件1

高铁电气科技产业园及高新工业园变配电运维托管服务需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 序号 | 内容名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 时间 | 投标人专业资格要求 | 标书费 |
| 01 |  | 科技产业园10kV配电室、紧固件及单轨厂房配电室、铝合金铸造厂房配电室共计3个配电室运维托管服务 | 次 | 年 | 3 | 按中标后合同约定执行 | 1.资格条件要求：投标人必须有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包资质（三级及以上）及国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证（四级及以上）资质，营业执照中包含变配电设备运维等相关业务。2.质量保证能力要求：投标人提供的运维托管服务方满足的标准规范包括但不限于：《GB/T 37546-2019 无人值守变电站监控系统技术规范》、《DL408-91 电业安全工作规程》以及《变配电室安全管理规范》（DB11/527-2015）等文件规定；运维托管服务方应配备1名项目经理，不低于3名的现场作业人员，运维团队成员均须具有有效期内的高压类电工进网作业许可证或特种作业操作证（电工）（含低压电工作业和高压电工作业）且证书在有效期内，作业人员必须配备社保，且购买不低于100万的意外伤害险。3.财务能力要求：投标人注册资金不少于1000万元人民币，具有良好的社会信誉和财务状况。4.工程业绩：2019年-2020年具有良好的宝鸡地区工业用户变配电运维托管服务业绩（提供采购合同或发票复印件，原件备查）。 | 200 |
|  | 高新工业园10kV配电室运维托管服务 | 次 | 年 | 2 |

**说明：1、上表内数量为采购数量，中标后根据采购数量结算。**

**2、各投标单位须按照以上清单序号、内容名称、规格、数量分别报价。**

## 附件2

**谈判申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请单位** |  |
| **谈判项目名称** |  |
| **联系人** |  | **谈判编号** |  |
| **联系电话** |  | **投标内容** |  |
| **传真电话** |  | **邮 箱** |  |
| **注册资金** |  | **代理生产厂（如有）** |  |
| **单位地址** |  |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号）****单位开票信息：****名 称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****发票邮寄地址：****申请单位（章）****年 月 日** |