**中铁高铁电气装备股份有限公司**

**电子设备采购询价书**

**一、项目概况：**

中铁高铁电气装备股份有限公司电子设备采购。

**二、服务内容：**

1.按照中铁高铁电气装备股份有限公司项目报价表中所要求设备名称型号，提供相应的设备。

2.所提供的电子设备必须为行业正品（包括相应的配件），并在官网可查询。

3.所有的电子设备必须安装、调试至正常运行并交付使用（包含已有设备与新采购设备联网调试）。

4.对相关的使用人员进行专业培训，并编制相应电子设备的操作手册及线路图。

**三、报价人技术资格、要求**

 1、报价人要求

1.1在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明。

1.2具备合法有效的营业执照、税务登记证书、一般纳税人资格，具有良好的银行资信，符合所投标的电子设备对应的经营范围。

1.3履约信用良好，近年经营活动中无合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。

1.4完税证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 。

1.5社保缴纳情况：提供2022年1月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

2、报价书应提供技术资料

2.1应提供公司简介、营业执照、资质。

2.2技术人员等方面具有相应的能力证明。

2.3项目报价表（见附件）

**四、报价说明**

1.本次报价采用一轮报价的方式确定报价企业的最终报价。

2.报价人须提供报价文件一份。

3.报价单位将报价书装订成册、密封并在密封袋的封口处加盖公章，密封袋上标明询价书编号、报价单位名称、地址、联系方式和邮编。

4.报价人有串通、提供虚假资料等行为将失去参与资格。

5.在本询价书规定的截止时间前递交至公司技术应用中心（408）办公室。

6.资料报送截止时间为2022年11月22日14时00分。

**五、评价办法**

询价工作纪律与保密要求：评价工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

**1、询价小组**

询价小组由招标人代表和专家共5人组成。其中招标人代表1人；专家评委4人，根据项目内容从公司指定推荐。

**2、询价程序**

2.1本次服务采用经评审的最低投标价法确定成交人。

2.2评审原则：询价人将按照电子设备采购需求且报价最低的原则确定成交商。询价人将对最终价格与市场行情进行比较，如本次询价结果偏离市场行情，询价人有权拒绝本次询价结果。

询价人确定成交商后，成交商无正当理由不履约的，情节严重的将被列为中铁高铁电气装备股份有限公司不良合格供方，一年内不得参与中铁高铁电气装备股份有限公司所属电子设备采购项目相关的投标、询价。

**六、联系人信息：**

询价人：中铁高铁电气装备股份有限公司

项目地址： 陕西省宝鸡市高新大道196号

联系人： 卓晓谞

电话：0917-2829089

邮箱：25570229@qq.com

附件：项目报价表

2022年11月17日

附件

项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌及型号** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总计（元）** |
| 1 | 吸顶AP | 华为AirEngine5761S-13 | AirEngine5761S-13(11ax室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙)推荐并发用户数36，整机数率1.775Gbps，最大发射功率27dBm，参考覆盖距离26m，LeaderAP能力12个，最大功耗15.3W，尺寸Φ220x50mm，支持USB，内置IoT模块 | 16 | 台 |  |  |
| 2 | POE 交换机 | 华为数通智选S1730S-S8P4S-QA2 | S1730S-S8P4S-QA2(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)交换容量336Gbps，包转发率18Mpps，桌面式,POE功率124W，静音款 | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 华为SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 12 | 个 |  |  |
| 4 | 无线认证 | 华三LIS-ACG1060-X1 | 1U机架式；多核架构设计（非X86架构），双核CPU；12GE（光）+12GE（电），并实配1对Bypass接口；内置1交流电源； | 1 | 台 |  |  |
| 认证平台 | 手机短信认证5万条 | 1 | 项 |  |  |
| **总价合计金额（含税）小写 税率：**  |

填表说明：1. 上表报价含税，以上报价均取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2.所开发票为增值税专用发票，并在税费处注明税率。

**合价总计（人民币大写）：**

**服务商名称（加盖公章）：**

**法定代表人或其委托代理人签字：**

**日期： 年 月 日**